**Warunki przyłączenia do sieci wod- kan**

**1.** W celu uzyskania informacji, czy na danej działce istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, należy wystąpić do Spółki o zapewnienie możliwości podłączenia się do w/w sieci (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu lub braku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Wniosek o zapewnienie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bytów i Gminy Bytów ( wniosek W1)

Należy:

* wypełnić pisemny w/w wniosek (W1) z określeniem charakteru zabudowy wraz z określeniem ilości zapotrzebowania na wodę/ścieki
* załączyć mapkę sytuacyjno-wysokościową do celów opiniodawczych

Opinia jest potrzebna do wydania przez Urząd Miasta/Urząd Gminy warunków zabudowy terenu, jednak nie jest wystarczająca dla celów budowy przyłączy lub sieci. Opinia jest wydawana w przeciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do spółki.

**2.** Wystąpienie o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

Należy:

* wypełnić pisemny wniosek (Wniosek W2) z określeniem charakteru zabudowy wraz z określeniem ilości zapotrzebowania na wodę/ścieki
* załączyć dokument stwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (działki)
* załączyć kopię aktualnej mapy zasadniczej z lokalizacją nieruchomości z zaznaczeniem granicy działki, lokalizacją obiektu oraz dojazdem do działki, jeżeli działka nie przylega bezpośrednio do ulicy. W sytuacjach j.w. należy wyjaśnić charakter drogi dojazdowej, przedstawiając mapę ewidencji gruntów z wypisem z rejestru gruntów
* załączyć kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

Warunki techniczne są  wydawane w przeciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do spółki.

3. Po otrzymaniu warunków technicznych należy zlecić wykonanie dokumentacji technicznej     sieci/przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego projektantowi z uprawnieniami     budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

4. Dokumentację techniczną należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych   
      i uzgodnić w zakresie lokalizacji, kolizji oraz w zakresie rozwiązań     projektowych   
      z Wodociągami Miejskimi Bytów lub gestorami uzbrojenia podziemnego i zarządcami       dróg.

5. Wykonanie przyłączy należy wykonać na własny koszt.

 Istniej możliwość odpłatnego zlecenia wykonania przyłącza Spółce Wodociągi  
 ( wypełnić wniosek W6)

 Rozpoczęcie robót zgłosić do Spółki Wodociągi Miejskie Bytów.

6. Należy pamiętać o uzyskaniu zgody na:

* zajęcie pasa drogowego ( jeśli jest wymagane)
* wytyczeniu przez geodetę trasy przyłączy,
* zlecić geodecie pomiar powykonawczy,
* zgłosić służbie technicznej Wodociągów o przeprowadzenie odbioru przed zasypaniem.
  1. Po spełnieniu w/w formalności zawrzeć umowę z Wodociągami Miejskimi w Bytowie na  dostawę wody i odbiór ścieków ( W7 )
  2. Po podpisaniu umowy zostanie zamontowany wodomierz
  3. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki.

Wydanie zapewnienia lub/i  warunków technicznych jest bezpłatne.